MINIATURE CONDENSER VIBRATION PICKUP (C411L)

1) 용  도

본 기기는 어쿠스틱 기타, 만돌린, 바이올린 및 대부분의 기타 현악기를 위한 소형 진동 픽업으로서, 통합 콘덴서 캡슐를 통해 악기의 음향을 선명하고 변하지 않는 음색을 재현해준다. 또한 초경량의 크기를 제공하며 미니 XLR 커넥터를 제공한다.

2) 기  능

- 밀폐 된 엔클로저의 콘덴서 변환기 내장

- 초경량의 크기

3) 사  양

- Polar pattern : Figure of eight

- frequency bandwidth : 10 to 18000 Hz

- Sensitivity : 2 mV/Pa

- Electrical impedance : 200 Ohms

- Recommended load impedance : 1000 Ohms

- Power : 9 to 52 V , 2 mA

- Audio Output Type : Mini XLR

- Finish : matte black

- Dimension (Length x Height x Diameter)mm : 9.7 x 14.2 x 26.7

- Weight : 18g