STUDIO HEADPHONE (K553 MKII)

1) 용  도

본 기기는 모니터링, 믹싱 및 마스터 링 응용 프로그램을 위한 스튜디오 헤드폰이다. 헤드폰의 잡음 차단 특성과 개방형 디자인의 넓고 입체적인 사운드 사이의 완벽한 균형을 제공하며, 50mm 드라이버는 모니터링 및 마스터 링이 필요할 때 강력하면서도 정확하고 뛰어난 저음 응답을 제공한다.

2) 기  능

- 50mm 트랜스 듀서 탑재

- 2D 축 접이식으로 보관 및 운반 용이

- 가벼운 오버 이어 디자인

- 높은 소음 차단

3) 사  양

- Headphone type : over-ear, closed-back

- Audio frequency bandwidth : 12 – 28,000 Hz

- Sensitivity : 114 dB SPL/V

- Max. input power : 200 mW

- Audio bandwidth : 20 – 20,000 Hz (± 3 dB)

- Rated impedance : 32 Ohms

- Ear pads : Leatherette with slow retention foam, replaceable

- Cable : Detachable

- Connector : 3.5 mm (1/8") plug

- Unit dimensions : 113 mm(length) x 180 mm(width) x 175mm (height)

- Weight : 305 g