DYNAMIC INSTRUMENT MICROPHONE (P4)

1) 용  도

본 기기는 고성능 다이나믹 악기 마이크로폰으로서, 드럼, 타악기, 관악기에 사용하여 강력한 사운드를 제공한다. 또한 카디오이드 폴라 극 패턴 제공으로 피드백을 억제하며 내장형 험 보상 코일을 통해 EMC 노이즈를 제거 할 수 있다.

2) 기  능

- 내장형 험 보상 코일 내장

- 152dB까지의 음압 레벨 제공

- 카디오이드 폴라 패턴 제공

- 일체형 스탠드 어댑터 및 외부 브래킷 제공

3) 사  양

- Polar pattern : cardioid

- frequency bandwidth : 40 to 18000 Hz

- Sensitivity : 2.5 mV/Pa

- Electrical impedance : 500 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : black

- Dimension (Length x Height x Diameter)mm : 110 x 78 x 44

- Weight : 245g