CEILING SPEAKER BACKCAN (CSS-BB8x6)

1) 용  도

본 제품은 실링 스피커인 CSS8008 스피커와 CSS8018 스피커를 설치하기 위한 BACKCAN이다.

2) 기  능

- JBL CSS8008/CSS8018 실링 스피커 전용

3) 사  양

- Compatibility : CSS-8004/CSS-8018 speaker

- Bolt Mount Circle : 4 point

- Material : Steel

- Grille Dimension : 108 deep x 334 dia. mm

- Weight : 0.87kg