CEILING SPEAKER (CONTROL24CT MICRO PLUS)

1) 용  도

본 기기는 컴팩트 실링 스피커로 높은 파워 처리 능력과 과부하 보호 회로를 내장하고 있다. 청취 범위를 넓고 고르게 음향을 전달해주며, 별도의 장치 없이 천정에 설치할수 있고 천정에 매달기 위한 브래킷이 제품에 포함되어 있어서 원하는 위치에 안전하게 고정할 수 있다. 또한 연결이 자유로운 커넥터가 부착되어 있어 천정에 설치하기 전 간편하게 스피커 선을 연결하는 것이 가능하다.

2) 기  능

- 4.5인치 우퍼

- 고출력 및 넓은 주파수 응답

- 낮은 사운드 왜곡

- 넓은 커버리지 범위

- 과부하 보호 회로

- 신속한 간편한 설치

3) 사  양

- System type : 4.5“ Ceiling speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 80Hz ~ 25kHz

- Sensitivity(2.83V@1m) : 85dB

- Max SPL : 99dB

- Impedance : 70V=25W, 12W, 6W, 100V=25W, 12W

- Transducers : LF 4.5“, HF 0.5”

- Dimension (H x Dia)mm : 133 x 195

- Weight : 2.5kg