POWERED SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 18“ 파워드 서브우퍼 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 저역대의 고품질 음향을 청취자에게 전달한다. 고성능 저음 드라이버는 최대 볼륨에서도 부드러운 저주파 재생과 명료한 저음이 제공합니다.

2) 기  능

- 저잡음, 저왜곡 스테이징 설계

- 가볍고 효율적인 클래스 D 앰프 탑재

- JBL Pro Connect 앱을 사용하여 제어 가능

- 컬러 LCD 화면으로 DSP 제어

3) 사  양

- System type : Self Powered 18”

- Frequency Range (-10dB)  : 30Hz ~ 110Hz

- Frequency Response (-3dB) : 35Hz ~ 92Hz

- Input impedance : 100K ohms (Balanced)

- Input Gain : 0 - 12dB gain

- Coverage : OMNI

- Power rating	: 1000W cont. (2000W Peak)

- Max SPL : 134 dB Peak

- Transducers : LF 18“

- Power input : 100V ~ 230V, 50/60Hz

- Dimension (H x W x D)mm : 693 x 591 x 654

- Weight : 40.7 kg